

**BẢNG BÁO GIÁ Aver VB130 4K Video Bar**

*Ngày 17/12/2022*

 ***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **Aver VB130 4K Video Bar** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** |
| 1 | \*My ảnh:- Ống knh quang học 4K, 120 FOV, zoom ln đến 4X- Cảm biến Sony 4K: hnh ảnh siu r nt trong mọi nh sng- Tốc độ khung hnh: (16: 9) 4K, 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, ở 60, 30, 15 khung hnh / giy; (4: 3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 ở 60, 30, 15 khung hnh / giy- Hng ro m thanh c thể điều chỉnh: tự do xc định khu vực họp của bạn- Đn lấp đầy thng minh: Tự động điều chỉnh mức độ nh sng để bạn trng trn đầy năng lượng trong cc cuộc họp ảo trong mi trường thiếu sng \*- SmartFrame: điều chỉnh FOV tự động để ph hợp với tất cả người tham gia- SmartSpeaker: Kch hoạt bằng giọng ni theo di người hoặc khu vực đặt trước cụ thể.- True WDR ln đến 120db: Giảm nhiễu 3D v b sng nền tuyệt vời gip tối ưu ha nh sng trong cc điều kiện c độ tương phản cao- Gương, lật, AE, cn bằng trắng: ghi đ tự động / thủ cng qua PTZApp2- Khoảng cch lấy nt tối thiểu: 60 cm- API đếm người: cc doanh nghiệp v nh cung cấp phần mềm bn thứ ba c thể lấy dữ liệu đếm người để hiểu r hơn về việc sử dụng khng gian họp- 10 ci đặt trước camera (thng qua điều khiển từ xa v trang web IP)\* Khoảng cch chiếu sng tốt nhất dnh cho những người ngồi cch xa my ảnh trong vng 1 mt\*m thanh:- Mảng micr tạo tia: 5 micr, phạm vi đn 4 m- Khử tiếng vọng v khử tiếng ồn xung quanh- Hỗ trợ micr mở rộng- Loa 6Wx1 với cổng m trầm chuyn nghiệp được điều chỉnh để lin lạc- Đp ứng tần số loa 180Hz - 20kHz- m lượng đầu ra: 94dB SPL +/- 2dB ở 0,5 mt.\* Kết nối- Bộ đổi nguồn 12V / 2A- Mini-B cho kết nối micr mở rộng- Đầu nối USB Type-B 3.1, tương thch ngược với USB 2.0- Cổng RJ45 cho Ethernet- USB 2.0 Loại A cho kết nối khng dy \*\* Cần c dongle khng dy ty chọn để kết nối với điện thoại di động\*Định dạng video- YUV, YUY2, MJPEG- Định dạng nn video mạng: H.264- Giao thức mạng: RTSP, RTMP \*\* Khi sử dụng tnh năng pht trực tuyến qua USB, RTSP v RTMP khng khả dụng.\*USB- 3.1 Thế hệ 1, tương thch ngược với USB 2.0- UVC 1.1 (video USB), UAC 1.0 (m thanh USB)\*Điều khiển- Điều khiển từ xa IR- WebUI: Truy cập IP qua trnh duyệt Chrome (Chrome 76.x trở ln; khng hỗ trợ Internet Explorer)- UVC / UVA plug-and-play- PTZApp 2 | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**\* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá\* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội\* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận\* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng\* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản\* Thông tin tài khoản:  *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|