

**BẢNG BÁO GIÁ ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ YEALINK CP920**

*Ngày 10/01/2023*

***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ YEALINK CP920** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** | |
| 1 | 1. Tnh năng m thanh: m thanh HD tối ưu Cng nghệ chống ồn Yealink Ngăn chặn tiếng ồn nền Dy đn micro-foot di 6 mt (6 mt) p dụng cho phng họp nhỏ đến trung bnh Tch hợp 3 mẩu microphone, nhận giọng ni 360 độ Đường knh 56mm v loa 5w Loa full-duplex với AEC Chiều di đui echo hủy bỏ tối đa l 320ms Codecs: G722, G722.1C, G726, G729, G723, iLBC, Opus, PCMA, PCMU DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) v SIP INFO VAD, CNG, PLC, AJB, AGC2. Tnh năng điện thoại 1 ti khoản VoIP Gọi giữ, cm, DND, ghi m cuộc gọi, đường dy nng Cuộc gọi hội nghị 5 đường Đn flash Quay số lại, chờ cuộc gọi, gọi khẩn cấp Chuyển tiếp cuộc gọi, chuyển cuộc gọi, gọi lại, quay số Lựa chọn / nhập / xa nhạc chung Ci đặt thời gian bằng tay hoặc tự động Điều chỉnh m lượng Ghp nối qua Bluetooth3. Danh mục Danh bạ điện thoại địa phương ln đến 1000 mục Danh bạ từ xa XML / LDAP Phương php tm kiếm thng minh Tm kiếm / nhập / xuất khẩu danh bạ Lịch sử cuộc gọi: quay số / nhận / bỏ qua / chuyển tiếp Danh sch đen4. Tnh năng IP-PBX Intercom Phn trang multicast Cuộc gọi nặc danh Gọi từ chối cuộc gọi Thư thoại Nhạc chung ring biệt Nhận cuộc gọi5. Trưng by 3.1 Mn hnh LCD đồ hoạ 248120 pixel với đn nền 25 phm tổng cộng: 4 phm mềm, phm tắt my, phm mc treo, bn phm số 12 phm, Bluetooth, cm, phm m lượng, 2 phm chỉnh hướng, phm OK Kha điện thoại Giao diện người dng đa ngn ngữ ID người gọi với tn v số6. Giao diện 1 cổng RJ45 Ethernet 10 / 100M Tch hợp Wi-Fi (2.4GHz 802.11 b / g / n) Bluetooth 4.0 tch hợp Nguồn qua Ethernet (IEEE 802.3af), lớp 3 1 cổng USB 2.0 1 khe bảo vệ7. Mạng v bảo mật SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) Hỗ trợ dự phng SIP server IPv4 / IPv6 NAT traversal: chế độ STUN Chế độ proxy v chế độ kết nối SIP ngang hng Phn cng IP: tĩnh / DHCP My chủ web HTTP / HTTPS Đồng bộ ha thời gian v ngy bằng SNTP UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263) QoS: gắn thẻ 802.1p / Q (VLAN), lớp 3 ToS, DSCP SRTP để m ha bằng giọng ni Bảo mật tầng vận tải (TLS) Quản l chứng chỉ HTTPS M ha AES cho tập tin cấu hnh Xc thực Digest sử dụng MD5 / MD5-sess OpenVPN, IEEE802.1X8. Sự quản l Cấu hnh: trnh duyệt / điện thoại / tự động cung cấp Tự động cung cấp thng qua FTP / TFTP / HTTP / HTTPS để triển khai đại chng Tự động cung cấp với PnP Zero-sp-touch, TR-069, SNMP Thiết lập lại nh my, khởi động lại Theo di gi xuất khẩu, đăng nhập hệ thống9. Cc tnh năng vật l khc Bộ đổi nguồn bn ngoi Yealink: đầu vo AC 100 ~ 240V v đầu ra DC 12V / 1A Điện năng tiu thụ (PoE): 3.9w-7.6w Kch thước (W \* D \* H): 307.8mm \* 298.5mm \* 66.9mm Độ ẩm hoạt động: 10 ~ 90% Nhiệt độ bảo quản: -10 ~ 40 C (+14 ~ 104 F)10. Tnh năng gi Nội dung gi thầu:+ Điện thoại hội nghị Yealink CP920 IP+ -Ethernet Cable (Cp CAT5E 7.5m cp UTP)+ Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh+ Yealink Power Adapter Số lượng / CTN: 5 PCS N.W / CTN: 8.046 kg G.W / CTN: 9.062 kg Kch thước hộp qu tặng: 336mm \* 364mm \* 112mm Kch thước hộp: 587mm \* 348mm \* 376mm | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* | |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  | |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | | | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**  \* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá \* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội \* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận \* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng \* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản  \* Thông tin tài khoản:   *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An  Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN  TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|