

**BẢNG BÁO GIÁ Thiết bị hội nghị truyền hình Logitech Rally Plus**

*Ngày 21/12/2022*

 ***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **Thiết bị hội nghị truyền hình Logitech Rally Plus** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** |
| 1 | KCH THƯỚCCamera RallyCao x Rộng x Di:182,5 mm x 152 mm x 152 mmLoa RallyCao x Rộng x Di: 103 mm x 449 mm x 80 mmPod Mic RallyCao x Rộng x Di: 21mm x 102mm x 102mmHub mn hnh RallyCao x Rộng x Di: 40mm x 206mm x 179mmHub trn bn RallyCao x Rộng x Di: 40mm x 176mm x 138mmYU CẦU HỆ THỐNGHệ điều hnh- Windows 7, Windows 8.1 hoặc Windows 10- macOS 10.10 trở lnĐộ phn giải lớn hơn 1080p- Windows 8.1 trở ln hoặc macOS 10.10 trở ln- Cổng USB 3.0 v Cp loại C- Phần mềm tương thchCNG NGHỆ RIGHTSENSERightLight với WDR- B nh sng yếu
- Giảm tiếng ồn trong video
- Tối ưu độ bo ha trong nh sng yếu
- Ti tạo tng mu da tự nhin cho mỗi người tham gia trn camera.
- Giảm tnh trạng ngược sng v sng chi m khng lm tối ton bộ hnh ảnh.RightSight1- Pht hiện hnh dng người
- Tự động lấy khung người tham gia khi bắt đầu cuộc họp
- Tự động lấy khung người tham gia theo yu cầu
- Tự động lấy khung lại những người tham gia trong cuộc họp 1RightSound- My học AI được huấn luyện để phn biệt được giọng ni của người với cc m thanh khc
- AEC (Loại bỏ tiếng vọng)
- VAD (Bộ pht hiện hoạt động giọng ni)
- Ngăn chặn tạp m nền
- Tự động chỉnh mức với giọng ni to v nhẹ nhngMa trận mic của RightSound- Thuật ton tạo chm ngang rất t bị mo tiếng hướng cc micr được ghp cặp tại nh my trực tiếp tới người ni để thu giọng ni v giảm tiếng ồn tốt nhất.- Hỗ trợ tới 56 tia m thanh (8 mỗi Pod Mic Rally) để kha vo người ni hiện tại- Tốc độ lm mới tia tập trung: 8 ms (125 lần/giy)Giảm xc chống rung:- Hệ thống giảm xc đang chờ lấy bằng sng chế tch rời m đun loa bn trong vỏ ngoi, hầu như loại bỏ cc độ rung c thể truyền qua tường, gi đỡ v bn. Điều ny cải thiện hiệu suất loại bỏ tiếng vọng của Pod Mic Rally trong khi vẫn đảm bảo hnh ảnh video được r nt v ổn định, ngay cả ở mức m lượng cao v khi phng to.- Thuật ton hạn chế m tần loại bỏ cả tiếng lch cch tạm thời của loa để ngăn ngừa hiện tượng mo tiếng.THNG SỐ KỸ THUẬTCAMERA RALLY- Hệ thống hnh ảnh Ultra-HD hỗ trợ:
- 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, v SD ở tốc độ 30 khung hnh/giy- 1080p, 720p ở tốc độ 30 v 60 khung hnh/giy- Qut ngang, nghing v thu phng mượt m bằng động cơ- Qut ngang: 90- Nghing: +50 / -90- Thu phng HD 15x- Trường ngắm:
- Cho:90- Ngang: 82,1- Dọc: 52,2- Lấy nt tự động- 3 chế độ camera ci đặt sẵn- Khe kha my Kensington- Đn chỉ bo LED tắt tiếng/bật tiếng video- Chn my tripod tiu chuẩn- Cc thấu knh dừng ở -90 trong chế độ ngủ để đảm bảo tnh ring tưPOD MIC RALLY- Phạm vi thu: đường knh 4,5 m
- Bốn micro mọi hướng tạo nn 8 tia m thanh
- AEC (Loại bỏ tiếng vọng)
- VAD (Bộ pht hiện hoạt động giọng ni)
- Ngăn chặn tạp m nền
- Nt tắt tiếng với đn chỉ bo LED
- Dy 12 chn 9,6 ft (2,95 m) cố định
- Dy nhiều mối nối ln tới 7 Mic Pod Rally
- Độ nhạy tần số: 90Hz 16kHz
- Độ nhạy: -27dB +/-1dB @ 1Pa
- Tốc độ dữ liệu qua micro: 48 kHz
- Số lượng người tham gia đề xuất:
- Rally (1 Mic Pod): 10
- Rally Plus (2 Mic Pods): 16
- Người tham gia bổ sung mỗi Mic Pod: 6
- Số người tham gia khuyến nghị cho Rally với 7 Pod Mic: 46LOA RALLY- Mng loa 3 (76mm) hiệu suất cao với nam chm đất hiếm
- Hệ thống giảm xc đang chờ lấy bằng sng chế loại bỏ sự rung lắc camera v can nhiễu m thanh do rung động gy ra.
- Dy XLR mini kết nối với Hub mn hnh Rally cho cả tn hiệu v nguồn điện
- m lượng loa 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7.5W, cả hai +/-2dB tại mt
- Độ nhạy: 95+/-2dB SPL tại 1/2 mt
- Độ mo: 200Hz300Hz 2,5%, 300Hz-10kHz 1%@7.5W
- Tốc độ lấy mẫu loa: 48 kHzHUB TRN BN RALLY- Một kết nối dy CAT6A tới Hub mn hnh Rally (bao gồm dy 16.4 ft / 5m, hỗ trợ dy của khch hng ln tới 164 ft (50 m)
- Pht hiện người đang ni: phn tch m thanh từ tối đa 7 Pod Mic v 56 tia mỗi 8 ms
- Đầu nối 12 chn cho Pod Mic Rally
- HDMI loại A truyền tới Hub mn hnh (x2)
- USB loại C
- USB loại A (để tăng cng suất trong tương lai)
- USB loại B (kết nối tới my tnh trong phng họp)
- RJ45 (để tăng cng suất trong tương lai)
- Đầu vo nguồn điệnHUB MN HNH RALLY- HDMI Loại A (x2) (kết nối tới mn hnh)
- USB C (kết nối tới Camera Rally)
- USB Loại B (kết nối tới my tnh trong phng họp)
- RJ45 (kết nối tới Hub trn bn)
- XLR Mini (x2)
- Cấp nguồn cho 1 hoặc 2 loa Rally
- Đầu vo nguồn điệnĐIỀU KHIỂN TỪ XA- Điều khiển từ xa hồng ngoại (khng yu cầu tầm nhn thẳng)- Pin CR2032 (c sẵn)DY / NGUỒN- Hub Camera tới mn hnh
- 2m USB 3.1 Loại C tới USB Loại C 3.1
- My tnh phng hội nghị tới Hub trn bn hoặc mn hnh
- 2m USB 3.1 Loại A tới USB Loại B
- Hub mn hnh tới Hub trn bn
- Dy Ethernet CAT6A di 5m (hỗ trợ cc dy CAT6 của khch hng ln tới 50 m)
- Hub mn hnh tới Người ni (x2)
- 2,95m Mini XLR (hỗ trợ dy ko di của khch hng ln tới 3m
- My tnh phng hội nghị tới mn hnh (x2)
- 2m HDMI A
- Mic Pod
- 2,95m: Được đi dy cứng tới đầu nối 12 chn
- Ổ cắm điện tới nguồn cấp điện (x2)
- 1m
- Nguồn điện tới Hub trn bn / Hub mn hnh (x2)
- 1,5mPHỤ KIỆN C SẴN-
- Bộ gi gắn Rally với thiết bị giữ cp (x2) v gi gắn cho camera, loa (x2) v hub (x2)
-
- Triển khai tới 7 Mic Pod Rally để mang lại phạm vi m thanh lớn hơn trong những căn phng rộng
-
- Cố định mic v giấu dy cho vẻ ngoi gọn gng
-
- Kết nối 1-3 Pod Mic Rally (hoặc hub bổ sung) để lắp đặt ở vị tr linh hoạt v đi dy dưới bn
-
-Thm một loa Rally cho những căn phng lớnBỘ GI GẮN RALLYPOD MIC RALLYGI GẮN MIC PODHUB POD MIC RALLYLOA RALLYTNH TƯƠNG THCH V CHỨNG NHẬN- Khả năng kết nối USB để sử dụng ngay sau khi cắm- Được chứng nhận Skype for Business v sẵn sng cho Teams- Được chứng nhận Zoom- Được chứng nhận Fuze- Được chứng nhận cho Phần mềm Google Hangouts Meet- Được chứng nhận Microsoft Cortana- Tương thch với Cisco Jabber v WebEx- Tương thch với BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, v cc nền tảng hội nghị, quay v truyền pht video khc hỗ trợ camera USBQUY CCH ĐNG GI
- Camera Rally
- Hub mn hnh Rally
- Hub trn bn Rally
- Loa Rally (x2)
- Pod Mic Rally (x2)
- Điều khiển từ xa
- USB Loại C tới USB Loại C
- USB Loại A tới USB Loại B
- Dy Ethernet CAT6A
- HDMI loại A (x2)
- Dy A/C (x2)
- Nguồn cấp điện (x2)
- Ti liệuLogitech Rally PlusTHNG TIN BẢO HNH= Bảo hnh phần cứng trong 2 năm | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**\* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá\* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội\* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận\* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng\* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản\* Thông tin tài khoản:  *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|