

**BẢNG BÁO GIÁ CAMERA HỘI NGHỊ YEALINK MEETINGEYE 600**

*Ngày 05/01/2023*

***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **CAMERA HỘI NGHỊ YEALINK MEETINGEYE 600** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** | |
| 1 | MeetingEye 600 Codec (tch hợp codec / camera / micr / loa) Điều khiển từ xa VCR20 Gi treo tường Khng bắt buộc - Bảng điều khiển cảm ứng cộng tc - Chn thuyết trnh khng dy (WPP20) - Gi micr khng dy (CPW90) - Hộp chia sẻ VCH51 - Bộ gi treo TVGi hng bao gồm: Dựa trn Android 9.0 Hệ thống camera kp My ảnh 4K rộng: - My ảnh 20MP với SONY 1 inch CMOS - Trường nhn ngang 115 - Trường nhn dọc 80 - My ảnh 4x e-PTZ My ảnh tele 4K: - Cảm biến hnh ảnh mu 8MP - Trường nhn ngang 80 - Trường nhn dọc 50 - Zoom lai 10x (quang học 3.5x, kỹ thuật số 3x) - Gc quay ngang: + 25 / -25 - Gc xoay dọc: + 16 / -16 Lấy nt tự động hoặc thủ cng, phơi sng v cn bằng trắng Mn trập bảo mật tự động Tnh năng thng minh - Tự động đng khung - Theo di loaHệ điều hnh Loa Array 8 MEMS tch hợp micr 2 loa 5W tch hợpMicrophoneTnh năng Mạng v Bảo mật Mạng khng dy băng tần kp tch hợp (802.11a / b / g / n / ac) - Chế độ AP khng dy - Chế độ my khch khng dy Bluetooth 4.2 TCP / IP (IPv4 v IPv6), DHCP / IP tĩnh SNMP V1 / V2 My chủ web HTTP / HTTPS RS232 / HTTP API để tch hợp hệ thống điều khiển M ha SRTP / TLS / H.235 / AES 256-bit QoS: Lớp dịch vụ 802.1p (CoS), Dịch vụ khc biệt (DSCP) 802.1Q VLAN, 802.1X, LLDP-MED Chống tấn cng Chẩn đon mạng: ping, theo di lộ trnh Đồng bộ ha ngy v giờ bằng SNTP Chứng chỉ tch hợp Chất lượng video: ln đến 4Kp30 người + chia sẻ nội dung 4Kp15 Yu cầu về băng thng: - 4Kp30: 2Mbps trở ln (H.265) - 1080p30: 512Kbps trở ln (H.265) - 720p30: 384Kbps trở ln (H.265) Ghi v pht lại Video / Audio DND (khng lm phiền) Hỗ trợ đa ngn ngữTnh năng cuộc gọi H.323 / SIP Giao thức dng kp: H.239 (H.323) / BFCP (SIP) FECC: H.224 / H.281 Bộ giao thức H.323: H.245, H.225, H.235, H.241 Ti khoản Gatekeeper v ti khoản SIPGiao thức truyền thng tiu chuẩn Bộ giải m video: H.265, H.264 Cấu hnh cao, H.264, H.263, H.263 + Sửa lỗi chuyển tiếp (FEC), chống 30% video mất gi v mất 70% gi m thanh Điều chỉnh thch ứng động băng thng Nội dung được chia sẻ v chiến lược ưu tin m thanh Băng thng / giao thức / video m thanh tự thch ứngTiu chuẩn video v tnh ph hợp với mạng Mạng khng dy băng tần kp tch hợp (802.11a / b / g / n / ac) - Chế độ AP khng dy - Chế độ my khch khng dy Bluetooth 4.2 TCP / IP (IPv4 v IPv6), DHCP / IP tĩnh SNMP V1 / V2 My chủ web HTTP / HTTPS RS232 / HTTP API để tch hợp hệ thống điều khiển M ha SRTP / TLS / H.235 / AES 256-bit QoS: Lớp dịch vụ 802.1p (CoS), Dịch vụ khc biệt (DSCP) 802.1Q VLAN, 802.1X, LLDP-MED Chống tấn cng Chẩn đon mạng: ping, theo di lộ trnh Đồng bộ ha ngy v giờ bằng SNTP Chứng chỉ tch hợpTnh năng Mạng v Bảo mật ICE / TURN / STUN H.460.18, H.460.19 NAT (chế độ thủ cng / tự động) Truyền tải tường lửa thng minh Yealink OpenVPNNAT v Firewall Traversal HDMI / USB-C (VCH51) Chn thuyết trnh khng dy (WPP20) Apple AirPlay Miracast Bảng trắng ảoChia sẻ nội dung Cấu hnh qua web / hiển thị / cấp php tự động Điều khiển từ xa ảo Nng cấp chương trnh cơ sở Xuất hoặc nhập cấu hnh Xuất nhật k hệ thốngQuản l cấu hnh 2 x đầu ra HDMI (hỗ trợ CEC) 1 x Line-in (3,5 mm) 1 x Line-out (3,5 mm) 2 x USB 2.0 Cổng Ethernet 1 x 10/100 / 1000M 1 x cổng mở rộng Yealink (RJ-45) 1 x Cổng nguồn 1 x Khe kha bảo mật 1 x Khe cắm đặt lạiKết nối Codec MeetingEye 600 Bộ đổi nguồn Yealink bn ngoi: AC 100 ~ 240V đầu vo v đầu ra DC 48V / 0,7A Bộ nhớ: tch hợp 16 GB Đầu ra USB: 5V 0.5A Cng suất tiu thụ (PSU): Idle ＜ 13W; Hoạt động bnh thường: 15W; TỐI ĐA: 16W Kch thước (W.D.H): 700 mm x 98 mm x 121 mm Độ ẩm hoạt động: 10 ~ 95% Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 C Nhiệt độ bảo quản: -30 ~ 70 CCc tnh năng vật l khc | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* | |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  | |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | | | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**  \* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá \* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội \* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận \* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng \* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản  \* Thông tin tài khoản:   *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An  Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN  TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|