

**BẢNG BÁO GIÁ CAMERA HỘI NGHỊ YEALINK MEETINGEYE 600**

*Ngày 05/01/2023*

 ***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **CAMERA HỘI NGHỊ YEALINK MEETINGEYE 600** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** |
| 1 |
 MeetingEye 600 Codec (tch hợp codec / camera / micr / loa)
 Điều khiển từ xa VCR20
 Gi treo tường
 Khng bắt buộc
- Bảng điều khiển cảm ứng cộng tc
- Chn thuyết trnh khng dy (WPP20)
- Gi micr khng dy (CPW90)
- Hộp chia sẻ VCH51
- Bộ gi treo TVGi hng bao gồm:
 Dựa trn Android 9.0
Hệ thống camera kp
 My ảnh 4K rộng:
- My ảnh 20MP với SONY 1 inch CMOS
- Trường nhn ngang 115
- Trường nhn dọc 80
- My ảnh 4x e-PTZ
 My ảnh tele 4K:
- Cảm biến hnh ảnh mu 8MP
- Trường nhn ngang 80
- Trường nhn dọc 50
- Zoom lai 10x (quang học 3.5x, kỹ thuật số 3x)
- Gc quay ngang: + 25 / -25
- Gc xoay dọc: + 16 / -16
 Lấy nt tự động hoặc thủ cng, phơi sng v cn bằng trắng
 Mn trập bảo mật tự động
 Tnh năng thng minh
- Tự động đng khung
- Theo di loaHệ điều hnh
 Loa Array 8 MEMS tch hợp micr
 2 loa 5W tch hợpMicrophoneTnh năng Mạng v Bảo mật
 Mạng khng dy băng tần kp tch hợp (802.11a / b / g / n / ac)
- Chế độ AP khng dy
- Chế độ my khch khng dy
 Bluetooth 4.2
 TCP / IP (IPv4 v IPv6), DHCP / IP tĩnh
 SNMP V1 / V2
 My chủ web HTTP / HTTPS
 RS232 / HTTP API để tch hợp hệ thống điều khiển
 M ha SRTP / TLS / H.235 / AES 256-bit
 QoS: Lớp dịch vụ 802.1p (CoS), Dịch vụ khc biệt (DSCP)
 802.1Q VLAN, 802.1X, LLDP-MED
 Chống tấn cng
 Chẩn đon mạng: ping, theo di lộ trnh
 Đồng bộ ha ngy v giờ bằng SNTP
 Chứng chỉ tch hợp
 Chất lượng video: ln đến 4Kp30 người + chia sẻ nội dung 4Kp15
 Yu cầu về băng thng:
- 4Kp30: 2Mbps trở ln (H.265)
- 1080p30: 512Kbps trở ln (H.265)
- 720p30: 384Kbps trở ln (H.265)
 Ghi v pht lại Video / Audio
 DND (khng lm phiền)
 Hỗ trợ đa ngn ngữTnh năng cuộc gọi
 H.323 / SIP
 Giao thức dng kp: H.239 (H.323) / BFCP (SIP)
 FECC: H.224 / H.281
 Bộ giao thức H.323: H.245, H.225, H.235, H.241
 Ti khoản Gatekeeper v ti khoản SIPGiao thức truyền thng tiu chuẩn
 Bộ giải m video: H.265, H.264 Cấu hnh cao, H.264, H.263, H.263 +
 Sửa lỗi chuyển tiếp (FEC), chống 30% video mất gi v mất 70% gi m thanh
 Điều chỉnh thch ứng động băng thng
 Nội dung được chia sẻ v chiến lược ưu tin m thanh
 Băng thng / giao thức / video m thanh tự thch ứngTiu chuẩn video v tnh ph hợp với mạng
 Mạng khng dy băng tần kp tch hợp (802.11a / b / g / n / ac)
- Chế độ AP khng dy
- Chế độ my khch khng dy
 Bluetooth 4.2
 TCP / IP (IPv4 v IPv6), DHCP / IP tĩnh
 SNMP V1 / V2
 My chủ web HTTP / HTTPS
 RS232 / HTTP API để tch hợp hệ thống điều khiển
 M ha SRTP / TLS / H.235 / AES 256-bit
 QoS: Lớp dịch vụ 802.1p (CoS), Dịch vụ khc biệt (DSCP)
 802.1Q VLAN, 802.1X, LLDP-MED
 Chống tấn cng
 Chẩn đon mạng: ping, theo di lộ trnh
 Đồng bộ ha ngy v giờ bằng SNTP
 Chứng chỉ tch hợpTnh năng Mạng v Bảo mật
 ICE / TURN / STUN
 H.460.18, H.460.19
 NAT (chế độ thủ cng / tự động)
 Truyền tải tường lửa thng minh Yealink
 OpenVPNNAT v Firewall Traversal
 HDMI / USB-C (VCH51)
 Chn thuyết trnh khng dy (WPP20)
 Apple AirPlay
 Miracast
 Bảng trắng ảoChia sẻ nội dung
 Cấu hnh qua web / hiển thị / cấp php tự động
 Điều khiển từ xa ảo
 Nng cấp chương trnh cơ sở
 Xuất hoặc nhập cấu hnh
 Xuất nhật k hệ thốngQuản l cấu hnh
 2 x đầu ra HDMI (hỗ trợ CEC)
 1 x Line-in (3,5 mm)
 1 x Line-out (3,5 mm)
 2 x USB 2.0
 Cổng Ethernet 1 x 10/100 / 1000M
 1 x cổng mở rộng Yealink (RJ-45)
 1 x Cổng nguồn
 1 x Khe kha bảo mật
 1 x Khe cắm đặt lạiKết nối Codec MeetingEye 600
 Bộ đổi nguồn Yealink bn ngoi: AC 100 ~ 240V đầu vo v đầu ra DC 48V / 0,7A
 Bộ nhớ: tch hợp 16 GB
 Đầu ra USB: 5V 0.5A
 Cng suất tiu thụ (PSU): Idle ＜ 13W; Hoạt động bnh thường: 15W; TỐI ĐA: 16W
 Kch thước (W.D.H): 700 mm x 98 mm x 121 mm
 Độ ẩm hoạt động: 10 ~ 95%
 Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40 C
 Nhiệt độ bảo quản: -30 ~ 70 CCc tnh năng vật l khc | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**\* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá\* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội\* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận\* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng\* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản\* Thông tin tài khoản:  *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|