

**BẢNG BÁO GIÁ AVer FONE540 Speakerphone Bluetooth**

*Ngày 17/12/2022*

 ***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **AVer FONE540 Speakerphone Bluetooth** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** |
| 1 | FONE540Bluetooth khng dy / USB c dy cho PCLoa ngoi dy micr song cng đầy đủHai micr đa hướng hỗ trợ đn 360 Khử tiếng vọng song cng hon tonKhử nhiễu nng caoXử l giọng ni băng rộng mạnh mẽm lượng loa: c thể điều chỉnh đến 90 dB SPL ở 0,5 mCp đầu vo (aux) 3,5 mm kết nối điện thoại thng minh hoặc PC BYOD để sử dụng lm loa ngoiĐiều khiển cảm ứng để giảm / tăng m lượng, tắt tiếng, nhập điện thoại, cuộc gọi v gc myC thể kết nối điện thoại vo v USB thnh một cuộc gọiKết nốiBộ đổi nguồn 12VĐầu nối micro USBLAN để truy cập từ xa IPCổng mở rộng (loa ngoi chuỗi cc hoặc micr)Giắc cắm điện thoại 3,5 mmĐường ra 3,5 mmUSBMicro USB 2.0Lớp m thanh USB (UAC) 1.0Điều khiểnUAC, cắm v chạyWebUI: truy cập IP của trnh duyệt thng qua trnh duyệt Chrome (khng hỗ trợ Internet Explorer)PTZAppBảo vệKhe KensingtonYu cầu hệ thốngWindows 7/10 trở lnMac OS X v10.13 trở lnGoogle Chromebook phin bản 76.0.3809.102 trở lnAndroid 6 trở lnThng số kỹ thuật phần cứngBộ xử l: 3.2 GHz Intel Core i5-4460 trở lnRAM 4 GBcổng USBNguồn cấpAC 100V đến 240V, 50/60 HzTiu thụ: 12V, 5ACc ứng dụng miễn ph để cộng tc trong cuộc họp (dnh cho cc thiết bị Windows v Mac)PTZAppNng cấp chương trnh cơ sở tự động hoặc thủ cngChẩn đon trạng thi hoạt độngDư lịu mi trườngNhiệt độ hoạt động: 0 C đến 40 CĐộ ẩm hoạt động: 20% đến 80%Nhiệt độ bảo quản: -20 C đến 60 CĐộ ẩm bảo quản: 20% đến 80%Kch thướcKch thước gi: 259 x 259 x 171 mmTrọng lượng gi hng: 1.93kgLoa ngoi: 220 x 181,5 x 49,5 mm / 0,85 kgNội dung giBộ phận loa ngoiBộ chuyển đổi điệnCp Micro USB 2.0 đến Loại A (16 ft / 5 m)Cp hỗ trợ 3,5 mm (3 ft / 0,9 m)Thẻ bảo hnhHướng dẫn nhanhPhụ kiện ty chọnLoa ngoi mở rộng (bao gồm cp di 10 m), chuỗi lin kết ln đến ba loa ngoiHai micr mở rộng (bao gồm hai dy cp di 5 m), chuỗi cc ln đến bốn micrSự bảo đảm\*My ảnh / Loa ngoi: 3 + 2 nămPhụ kiện: 1 nămVui lng đăng k trực tuyến để được gia hạn bảo hnh 2 năm miễn ph. Để biết thng tin chi tiết về bảo hnh, vui lng lin hệ với đại diện của AVer.Ứng dụng tương thchZoom, Microsoft Teams, Skype for Business, Skype, Google Hangouts meeting, Intel Unite , RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting, TrueConf, Adobe Connect , Cisco Webex, Fuze, GoToMeeting , Microsoft Lync , Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit\* Thng số kỹ thuật c thể thay đổi ty theo quốc gia v c thể thay đổi m khng cần bo trước. | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**\* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá\* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội\* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận\* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng\* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản\* Thông tin tài khoản:  *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|