

**BẢNG BÁO GIÁ CAMERA HỘI NGHỊ YEALINK MEETING EYE M600**

*Ngày 30/12/2022*

 ***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **CAMERA HỘI NGHỊ YEALINK MEETING EYE M600** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** |
| 1 | Thnh phần hệ thống:MeetingEye 600 CodecĐiều khiển từ xa VCR20Hệ điều hnh:Android 9.0My ảnh: Camera mn hnh rộngĐộ phn giải camera 20MP, CMOS 1 inch SONYGc nhn 133 Zoom 4x (kỹ thuật số), e-PTZ Camera ống knh teleĐộ phn giải camera 8MPGc nhn 90 Zoom lai 10 lần (quang 3,5x, kỹ thuật số 3x)Gc xoay 25 Gc nghing 16 Mn trập ring tự độngTự động cắtTheo di loaMicr:Micro MEMS tch hợp 8xLoa:2 loa tch hợp 5W.Codec m thanh v xử l m thanh:Hỗ trợ ARES (48kHz)Hỗ trợ Opus (8-48 kHz)Hỗ trợ G.722.1C (14 kHz)Hỗ trợ G.722.1 (7 kHz)Hỗ trợ G.711 (PCMA / PCMU)Hỗ trợ G.729Hủy bỏ tiếng vang (AEC)Cng nghệ chống ồn YealinkCng nghệ định hướng bằng giọng niXử l sau loại bỏ tiếng vang đa knhReverb đa knhGiọng ni song cng hon ton trn một khoảng cch diKiểm sot tăng tự động (AGC)CNG, PLC, AJB, De-RerbChức năng: Hỗ trợ video 4Kp30 + nội dung 4Kp15 Yu cầu về băng thng:4kp30: t nhất 2Mbps (H.265)1080p30: t nhất 512kbps (H.265)720p30: t nhất 384kbps (H.265) C thể ghi lại m thanh v video DND (đừng lm phiền) Hỗ trợ ngn ngữ tiếng Nga trong menu trn mn hnh v giao diện webHỗ trợ giao thức truyền thng:H.323 (1 ti khoản), SIP (1 ti khoản)H.239, BFCPFECC: H.224 / H.281Giao thức con H.323: H.245, H.225, H.235, H.241Codec video v kết nối mạng:H.265 / HEVC, Cấu hnh cao H.264, H.264, H.263, H.263 +Điều chỉnh băng thng thch ứng độngSửa lỗi chuyển tiếp (FEC)Tự động ưu tin chất lượng truyền tải nội dung v gi thoạiMạng v bảo mật:Wi-Fi 2.4 / 5GHz tch hợp (802.11a / b / g / n / ac)Chế độ Wi-Fi: my khch hoặc điểm truy cậpHỗ trợ Miracast v AirplayBluetooth 4.2 tch hợpTCP / IP (IPv4 / IPv6), DHCP v Chế độ mạng tĩnhMy chủ web HTTP / HTTPSAPI RS232 / HTTP để tch hợp với cc hệ thống quản lM ha TLS, AES 128 bitSRTP (Ch ! Trong cc sản phẩm dnh cho cc quốc gia tham gia Lin minh Hải quan, chức năng ny bị thiếu!)QoS: 802.1p / Q, Diff-servIEEE802.1X, LLDP-MED, VlanBảo vệ tấn cngChẩn đon mạng: Ping v Trace RouteĐồng bộ ha ngy v giờ SNTPChứng chỉ nhngNAT v tường lửa:Cấu hnh NAT (thủ cng v tự động)ICE / TACK / STUNTruyền tải thng minh NATOpenVPN (Ch ! Trong cc sản phẩm dnh cho cc quốc gia thnh vin của Lin minh Hải quan, chức năng ny bị thiếu!)Hỗ trợ H.460Điều khiển:Thiết lập qua giao diện web / điều khiển từ xa / Tự động ph duyệtĐiều khiển từ xa ảo dựa trn webCập nhật phần mềm, thiết lập lạiXuất v nhập tệp cấu hnhXuất nhật k hệ thống v PCAP TraceGiao diện Monoblock:2 x đầu ra HDMI (hỗ trợ CEC)1 x Line-in (3,5mm)1 x Line -out (3,5mm)2 x USB 2.01 x RJ45 để kết nối VCH50 hoặc VCM341 x Cổng Ethernet Ethernet 10/100/1000 MbpsCổng 1 x để kết nối bộ đổi nguồnKhe kha KensingtonNt resetTnh chất vật l:Bộ đổi nguồn: Đầu vo AC 100 ~ 240V, đầu ra DC 48V / 0.7ABộ nhớ trong 16GBNguồn cổng USB: 5V 0,5ATiu thụ: Chế độ chờ 8,8 W, hoạt động 9,2 W, tối đa. 10,2 wattKch thước (W \* D \* H): 600 \* 68 \* 82 mmĐộ ẩm hoạt động: 10 ~ 95%Nhiệt độ hoạt động: 0 ~ 40˚CNhiệt độ lưu trữ: -30 ~ 70˚CTrang thiết bịCuộc họpEye 600 1 chiếc.Điều khiển từ xa VCR20 1 chiếc.Pin AA 2 chiếc.Cp Ethernet (3 m) 1 chiếc.Cp HDMI (1,8m) 2 chiếc.Dy cp 5 chiếc.Bộ đổi nguồn 1 chiếc.Gi treo tường bằng ốc vt 1 chiếc.Đế lt ly silicon 2 chiếc.Hướng dẫn bắt đầu nhanh 1 chiếc. | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**\* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá\* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội\* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận\* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng\* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản\* Thông tin tài khoản:  *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|