

**BẢNG BÁO GIÁ ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ YEALINK CP930W**

*Ngày 10/01/2023*

***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ YEALINK CP930W** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** | |
| 1 | ModuleYealink CP930WĐặc điểm- LCD đồ họa 3,1 248x120 pixel c đn nền - Bn phm cảm ứng nhạy cảm - Tổng cộng 25 phm: 4 phm mềm, phm tắt, phm on-hook, bn phm số 12 phm, Bluetooth, tắt tiếng, phm m lượng, 2 phm điều hướng, phm OK - Giao diện người dng đa ngn ngữ - ID người gọi c tn v sốTnh năng m thanh- m thanh HD tối ưu - Cng nghệ chống ồn Yealink - Giảm tiếng ồn nền - Phạm vi đn micro 20 feet (6 mt) - p dụng cho phng hội thảo vừa v nhỏ - Tch hợp mảng 3 micr, thu m giọng ni 360 độ - Đường knh 56mm v loa 5w - Loa song cng hon ton với AEC - Echo chiều di đui hủy ln đến 240ms - Bộ giải m băng rộng: Opus, AMR-WB (ty chọn), G.722 - Bộ giải m băng thng hẹp: PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC - Điều khiển m lượng my thu: 15 bước - Điều khiển m lượng chung: 15 bước - 10 giai điệu rung chung - Nhiều tng tư vấn - Cảnh bo m thanh cho tnh trạng pin yếu - DTMF - VAD, CNG, PLC, AJB, AGCTnh năng điện thoại- Cuộc gọi hội nghị 5 chiều - Bộ nhớ 100 điện thoại (lưu trữ trong cơ sở) - Danh bạ từ xa - Tm kiếm danh bạ, danh sch đen - Lịch sử cuộc gọi (Tất cả / Bỏ lỡ / Đ đặt / Đ nhận) - Chuyển cuộc gọi, quay số - Phn trang, lin lạc - Giữ cuộc gọi, chờ cuộc gọi, tắt tiếng, DND, ghi m cuộc gọi - Gọi chuyển tiếp (lun lun / bận / khng trả lời) - Cuộc gọi khẩn cấp - Cuộc gọi nặc danh - Từ chối cuộc gọi nặc danh - Đặt thời gian ngy theo cch thủ cng hoặc tự động - Ghp nối với điện thoại di động qua Bluetooth - Ghp nối với PC qua micro USB - Cuộc gọi IP trực tiếp khng c proxy SIP - Đặt lại về nh my, khởi động lại - Nng cấp điện thoại: OTA (Over-The-Air)Giao diện- Tch hợp Bluetooth 4.0 - 1 cổng micro USB - 1 khe cắm micro SD - 1 x Khe bảo mậtGi nội dung gi:Điện thoại hội nghị Yealink CP930W DECT - Đế sạc - Hướng dẫn nhanh - Bộ đổi nguồn Yealink - Số lượng / CTN: 5 CI - N.W / CTN: 8,3 kg - G.W / CTN: 9,3 kg - Kch thước hộp qu: 336mm \* 364mm \* 112mm - Thng carton: 587mm \* 376mm \* 350mm | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* | |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  | |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | | | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**  \* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá \* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội \* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận \* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng \* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản  \* Thông tin tài khoản:   *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An  Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN  TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|