

**BẢNG BÁO GIÁ Hệ thống hội nghị truyền hình Logitech Rally**

*Ngày 21/12/2022*

 ***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **Hệ thống hội nghị truyền hình Logitech Rally** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** |
| 1 | CAMERA RALLYHệ thống hnh ảnh Ultra-HD hỗ trợ:
 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, v SD ở tốc độ 30 khung hnh/giy1080p, 720p ở tốc độ 30 v 60 khung hnh/giyQut ngang, nghing v thu phng mượt m bằng động cơQut ngang: 90Nghing: +50 / -90Thu phng HD 15xTrường ngắm 90Lấy nt tự động3 chế độ camera ci đặt sẵnKhe kha my KensingtonĐn chỉ bo LED tắt tiếng/bật tiếng videoChn my tripod tiu chuẩnCc thấu knh dừng ở -90 trong chế độ ngủ để đảm bảo tnh ring tưPOD MIC RALLYPhạm vi thu: đường knh 4,5 m
 Bốn micro mọi hướng tạo nn 8 tia m thanh
 AEC (Loại bỏ tiếng vọng)
 VAD (Bộ pht hiện hoạt động giọng ni)
 Ngăn chặn tạp m nền
 Nt tắt tiếng với đn chỉ bo LED
 Dy 12 chn 9,6 ft (2,95 m) cố định
 Dy nhiều mối nối ln tới 7 Mic Pod Rally
 Độ nhạy tần số: 90Hz 16kHz
 Độ nhạy: -27dB +/-1dB @ 1Pa
 Tốc độ dữ liệu qua micro: 48 kHz
 Số lượng người tham gia đề xuất:
 Rally (1 Mic Pod): 10
 Rally Plus (2 Mic Pods): 16
 Người tham gia bổ sung mỗi Mic Pod: 6
 Số người tham gia khuyến nghị cho Rally với 7 Pod Mic: 46LOA RALLYMng loa 3 (76mm) hiệu suất cao với nam chm đất hiếm
 Hệ thống giảm xc đang chờ lấy bằng sng chế loại bỏ sự rung lắc camera v can nhiễu m thanh do rung động gy ra.
 Dy XLR mini kết nối với Hub mn hnh Rally cho cả tn hiệu v nguồn điện
 m lượng loa 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7.5W, cả hai +/-2dB tại mt
 Độ nhạy: 95+/-2dB SPL tại 1/2 mt
 Độ mo: 200Hz300Hz 2,5%, 300Hz-10kHz 1%@7.5W
 Tốc độ lấy mẫu loa: 48 kHzHUB TRN BN RALLYMột kết nối dy CAT6A tới Hub mn hnh Rally (bao gồm dy 16.4 ft / 5m, hỗ trợ dy của khch hng ln tới 164 ft (50 m)
 Pht hiện người đang ni: phn tch m thanh từ tối đa 7 Pod Mic v 56 tia mỗi 8 ms
 Đầu nối 12 chn cho Pod Mic Rally
 HDMI loại A truyền tới Hub mn hnh (x2)
 USB loại C
 USB loại A (để tăng cng suất trong tương lai)
 USB loại B (kết nối tới my tnh trong phng họp)
 RJ45 (để tăng cng suất trong tương lai)
 Đầu vo nguồn điệnHUB MN HNH RALLYHDMI Loại A (x2) (kết nối tới mn hnh)
 USB C (kết nối tới Camera Rally)
 USB Loại B (kết nối tới my tnh trong phng họp)
 RJ45 (kết nối tới Hub trn bn)
 XLR Mini (x2)
 Cấp nguồn cho 1 hoặc 2 loa Rally
 Đầu vo nguồn điệnĐIỀU KHIỂN TỪ XAĐiều khiển từ xa hồng ngoại (khng yu cầu tầm nhn thẳng)Pin CR2032 (c sẵn)DY / NGUỒNHub Camera tới mn hnh
 2m USB 3.1 Loại C tới USB Loại C 3.1
 My tnh phng hội nghị tới Hub trn bn hoặc mn hnh
 2m USB 3.1 Loại A tới USB Loại B
 Hub mn hnh tới Hub trn bn
 Dy Ethernet CAT6A di 5m (hỗ trợ cc dy CAT6 của khch hng ln tới 50 m)
 Hub mn hnh tới Người ni (x2)
 2,95m Mini XLR (hỗ trợ dy ko di của khch hng ln tới 3m
 My tnh phng hội nghị tới mn hnh (x2) 2m HDMI A
 Mic Pod
 2,95m: Được đi dy cứng tới đầu nối 12 chn
 Ổ cắm điện tới nguồn cấp điện (x2) 1m
 Nguồn điện tới Hub trn bn / Hub mn hnh (x2) 1,5mPHỤ KIỆN C SẴNBỘ GI GẮN RALLY
 Bộ gi gắn Rally với thiết bị giữ cp (x2) v gi gắn cho camera, loa (x2) v hub (x2)POD MIC RALLY
 Triển khai tới 7 Mic Pod Rally để mang lại phạm vi m thanh lớn hơn trong những căn phng rộngHUB POD MID RALLY
 Kết nối 1-3 Pod Mic Rally (hoặc hub bổ sung) để lắp đặt ở vị tr linh hoạt v đi dy dưới bnLOA RALLY
 Thm một loa Rally cho những căn phng lớn | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**\* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá\* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội\* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận\* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng\* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản\* Thông tin tài khoản:  *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|