

**BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ USB PTZ CAMERA YEALINK UVC84**

*Ngày 04/01/2023*

 ***Kinh gửi***: Quý khách hàng

**Công ty Phúc An** xin trân trọng gửi tới **Quý khách** bảng báo giá **THIẾT BỊ USB PTZ CAMERA YEALINK UVC84** cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **THÔNG TIN SẢN PHẨM** | **HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ** |
| 1 | Thng số kỹ thuật:UVC Protocol: UVC 1.0Maximum Resolution: 4KMaximum FPS: 60FPSVideo Output: 4K30, 1080p60/30,720p60/30Lens Focus Length: f=3.9mm to 46.8mmLens Aperture (F#) : F/1.6-F/2.8Zoom: 12x optical, 3x digital zoomField of View (Horizontal): 73⁰Field of View (Vertical): 45⁰Min, Illumination: 0.5 lux (in daylight), 0.1 lux (at night)Signal Noise Ratio(SNR) : 63dBAuto Focus: Exposure: Auto/ManualWhite Balance (WB): ATW/Auto/ManualPan Range: 100Tilt Range: +45, -90Shutter Speed: 1/60 ~ 1/10000 secondsUSB: 1 x USB2.0 Type BAudio Ports: 1x Yealink Microphone port (RJ45), 1x Line-out portsPower Adapter: AC 100~240V input, DC 48V/0.7A OutputSystem Requirement: Windows 7, Windows 10, Mac OS 10.10 or higher | ***Lưu ý:*** *Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế* |
| **Giá tiền** | 0 |
| **Số lượng** | 1 |
| **Giảm giá** | 0% |
| **Thành tiền** | 0 |
|  |
| **TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)** | 0 |

|  |
| --- |
| **Điều kiện thương mại:**\* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá\* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội\* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận\* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng\* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản\* Thông tin tài khoản:  *Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc An Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân* |
|
|
|
|
|
|